**ШРМ - М**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Промежуточная секция модульного ряда ШРМ - М** **Размер:** 1860х300х500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Внутреннее пространство секции - 297×480×1803 мм. Промежуточная секция ШРМ - М имеет дверь (255х1765 мм.) с ребром жесткости (90х1550 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет блок вентиляционных отверстий (75х60 мм.). Дверь имеет врезной замок на расстоянии от верха двери до центра замка 885 мм.(В комплекте к секции идет 2 ключа)  Секция содержит: 1. Одну полку под головные уборы (460х297 мм.) крепится на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа. 2. Одну перекладину под вешалки для одежды (295х20 мм.) и переходник.. 3. Два крючка под одежду (65 мм.)  Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 20; Крыши - 32 ; Цоколя - 55; Перегородки - 23.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - М** | **1860\*300\*500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры отделения(Ш\*Г\*В), мм** | **297×480×1803** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **1** |
|  | **Размер одной двери (Ш\*В),мм** | **255×1765** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм** | **90×1550** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт** | **1** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм** | **75×60** |
| **3** | **Количество полок под головные уборы** | **1** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до полки, мм** | **300** |
|  | **Размеры полки(Ш\*Г), мм** | **460×297** |
| **4** | **Количество перекладин, шт** | **1** |
|  | **Размер (длина\*диаметр),мм** | **295×20** |
|  | **Количество заглушек для перекладин, шт** | **1 переходник** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт** | **2** |
|  | **Высота крючка, мм** | **65** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, мм** | **885** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм** | **20** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **32** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **55** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм** | **23** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.**  **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**