**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ М2 165.70.32М**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический медицинский шкаф для хранения медикаментов M2 165.70.32М****Размер:** 1655х700х320**Вес:** 37 кг.**Срок службы:** 10 лет.**Номер РУ - РЗН 2017/5700**Шкаф делится на две секции (79.5х69.8х28 см.)Каждая из секций имеет:Одну дверь (76×31 см.) с замком повышенной секретности “PaksLocks” (в комплекте к шкафу 4 ключа) и одну дверь без замка (76х32.5 см.).На каждой двери присутствует одно ребро жесткости (75х9.5 см.).Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют механизм магнытных защелок. Секции шкафа содержат четыре полки (69.5×27.5 см.)(нагрузка на полку до 30 кг.) с креплением на металлических клипсах и возможностью регулировки по высоте с шагом 4 см.Цвет шкафа - белый глянец (полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой (ТУ 16 40-113-55798700-2006) с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.Имеется возможность установки регулируемых опор (в комплекте к шкафу 4 шт.) и установки дополнительных полок. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Шкаф Медицинский М2 165.70.32М** | **1655\*700\*320****(без регулируемых опор)** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **2** |
|  | **Внутренние размеры 1 верхнее отделения(В\*Ш\*Г), см** | **79.5х69.8х28** |
|  | **Внутренние размеры 2 нижние отделения (В\*Ш\*Г), см** | **79.5х69.8х28** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **4** |
|  | **Размер одной двери с замком (В\*Ш),см** | **76×31** |
|  | **Размер одной двери без замка (В\*Ш),см** | **76х32.5** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт.** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (В\*Ш),см** | **75х9.5** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Магнитные защелки** | **2** |
| **3** | **Количество полок** | **4** |
|  | **Размеры полки(Ш\*Г), см** | **69.5×27.5** |
|  | **Нагрузка на полку 30 кг.** | **Соответствие** |
|  | **Возможность установки доп полок** | **Соответствие** |
|  | **Крепление полок на металлических клипсах** | **Соответствие** |
|  | **Шаг регулировки полки по высоте, см** | **4** |
| **6** | **Количество замков, шт.** | **2** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт.** | **4** |
|  | **Расстояние от центра замка до низа двери, см** | **73** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, см** | **73** |
| **7** | **Замок повышенной секретности PAKSLOCK** | **Соответствие** |
| **8** | **Регистрация в Росздравнадзоре по ТУ 9452-002-96303248-2016** | **Соответствие** |
| **9** | **Тип окраски глянец** | **Соответствие** |
| **10** | **Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **11** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **12** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Да** |
|  | **Количество Регулируемых опор** | **4** |
|  | **Размер регулируемой опоры Диаметр\*Высота, см** | **4х15** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофр картона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.