**ШРМ - 14 - 400**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Односекционный металлический шкаф для сумок** **ШРМ - 14 - 400.****Размер:** 1860\*400\*500.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371 - 2014**Шкаф имеет четыре отделения под сумки (460\*395\*440 мм.) с отдельной дверью под каждое из отделений (437×353 мм.), с ребром жесткости на каждой двери (90\*380 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют врезные замки (“PaksLocks” производство Германия). В комплекте к шкафу идет 8 ключей. На боковых стенках имеются отверстия для соединения шкафов между собой, по 4 с каждой стороны, диаметр отверстий – 6мм. Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - 14 - 400** | **1860\*400\*500** |
| **1** | **Количество ячеек,шт** | **4** |
|  | **Внутренние размеры ячейки(Ш\*Г\*В), мм** | **460\*395\*440** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **4** |
|  | **Размер одной двери (Ш\*В),мм** | **437\*353** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм** | **90\*380** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | количество отверстий на каждой стороне | 4 |
|  | диаметр отверстий, мм | 6 |
| **3** | **Количество замков, шт** | **4** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **8** |
| **4** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **5** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **6** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм и винт с гайкой М5** | **Соответствие** |
| **7** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **8** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки шкафов и их вес брутто, кг** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предвари­тельного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплекта­цию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потре­бительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**